|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo | Capacidad | Vel. real | Vel. efectiva | ancho banda | latencia |
| A | DDR1 | 512 MB | 169 MHz | 1350 MT/s | 2700 MB/s | 6 |
| B | DDR1 | 1GB | 166 MHz | 333 MT/s | 2664 MB/s | CL2.5 |
| C | DDR2 | 1 GB | 166 MHz | 667 MT/s | 5333 MB/s | 5 |
| D | DDR2 | 2 GB | 265 MHz | 1062 MT/s | 8500 MB/s | 5 |
| E | DDR3 | 2 GB | 166 MHz | 1325 MT/s | 10600 MB/s | 9 |
| F | DDR3 | 2 GB | 250 MHz | 2000 MT/s | 16000 MB/s | 10 |
| G | DDR4 | 8 GB | 333 MHz | 2666 MT/s | 21328 MB/s | 16 |
| H | DDR4 | 16 GB | 533 MHz | 4266 MT/s | 34100 MB/s | 19 |
| I | DDR5 | 16 GB | 650 MHz | 5200 MT/s | 41600 MB/s | 38 |
| J | DDR5 | 32 GB | 800 MHz | 6400 MT/s | 51200 MB/s | 40 |